| Demo HCI Implementation for WiMOD-LR Devices V2.0.3

### - n -

- NetworkStatus : TWiMODLORAWAN_NwkStatus_Data
- NumMacTransmissions : TWiMODLORAWAN_NwkStatus_Data
- NumOfEntries : TWiMODLORAWAN_SupportedBands , TWiMODLORAWAN_TxPwrLimitConfig
- NumPackets : TWiMODLR_RLT_Parameter
- NumTxPackets : TWiMODLORAWAN_TxIndData
- NumWakeUpChars : TWiMODLR_DevMgmt_HciConfig
- NvmStatus : TProLinkDeviceStatus , TWiMODLR_DevMgmt_SystemStatus , TWiMODLR_DevMgmt_SystemStatusLorawan , TWiMODLR_DevMgmt_SystemStatusPlus
- NwkSKey : TWiMODLORAWAN_ActivateDeviceData , TWiMODLORAWAN_McastConfig