| Demo HCI Implementation for WiMOD-LR Devices V2.0.3

### - p -

- PacketSize : TWiMODLR_RLT_Parameter
- Payload : TWiMODLORAWAN_MacCmd , TWiMODLORAWAN_RX_Data , TWiMODLORAWAN_TX_Data , TWiMODLR_HCIMessage , TWiMODLR_RadioLink_Msg , TWiMODProLinkLORAWAN_TX_Data
- PeerRSSI : TWiMODLR_RLT_Status
- PeerRxCounter : TWiMODLR_RLT_Status
- PeerSNR : TWiMODLR_RLT_Status
- PeerTxCounter : TWiMODLR_RLT_Status
- Port : TWiMODLORAWAN_RX_Data , TWiMODLORAWAN_TX_Data , TWiMODProLinkLORAWAN_TX_Data
- PowerLevel : TWiMODLORAWAN_NwkStatus_Data , TWiMODLORAWAN_TxIndData , TWiMODLR_DevMgmt_RadioConfig , TWiMODLR_DevMgmt_RadioConfigPlus , TWiMODLR_ProLinkRadioLink_RadioConfig
- PowerSavingMode : TProLinkDeviceConfig , TWiMODLORAWAN_RadioStackConfig , TWiMODLR_DevMgmt_RadioConfig , TWiMODLR_DevMgmt_RadioConfigPlus