<map id="WiMODLoRaWAN::GetHciConfig" name="WiMODLoRaWAN::GetHciConfig">
<area shape="rect" id="node1" title="Gets the current HCI configuration of the WiMOD." alt="" coords="5,13,232,39"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$class_wi_m_o_d___s_a_p___dev_mgmt.html#adb80d2711d72f9bb8be06ca8ba1b5479" title="SetHCIConfig Cmd &#45; Gets the HCI config options for the LR&#45;BASE_PLUS firmware." alt="" coords="280,5,463,47"/>
</map>
