| Demo HCI Implementation for WiMOD-LR Devices V2.0.3

### - a -

- ActivateDevice() : WiMOD_SAP_LoRaWAN , WiMODGlobalLink24 , WiMODLoRaWAN , WiMODProLink
- addAccelerometer() : CayenneLPP
- addAnalogInput() : CayenneLPP
- addAnalogOutput() : CayenneLPP
- addBarometricPressure() : CayenneLPP
- addCustomValue() : CayenneLPP
- addDigitalInput() : CayenneLPP
- addDigitalOutput() : CayenneLPP
- addGPS() : CayenneLPP
- addGyrometer() : CayenneLPP
- addLuminosity() : CayenneLPP
- addPresence() : CayenneLPP
- addRelativeHumidity() : CayenneLPP
- addTemperature() : CayenneLPP