| Demo HCI Implementation for WiMOD-LR Devices V2.0.3

### - m -

- MacCmdData : TWiMODLORAWAN_RX_MacCmdData
- MacCmdID : TWiMODLORAWAN_MacCmd
- MaxEIRP : TWiMODLORAWAN_SupportedBands
- MaxPayloadSize : TWiMODLORAWAN_NwkStatus_Data
- MIC : TWiMODLR_RadioLink_Msg
- Minutes : TWiMODLR_DevMgmt_RtcAlarm
- MiscOptions : TProLinkDeviceConfig , TWiMODLR_DevMgmt_RadioConfig , TWiMODLR_DevMgmt_RadioConfigPlus , TWiMODLR_ProLinkRadioLink_RadioConfig
- Mode : TWiMODLR_SensorApp_Config
- Modulation : TWiMODLR_DevMgmt_RadioConfig , TWiMODLR_DevMgmt_RadioConfigPlus , TWiMODLR_ProLinkRadioLink_RadioConfig
- ModuleType : TWiMODLR_DevMgmt_DevInfo , TWiMODLR_DevMgmt_DevInfoLoRaWan
- MsgID : TWiMODLR_HCIMessage
- MulticastStatus : TWiMODLORAWAN_McastConfig