| Demo HCI Implementation for WiMOD-LR Devices V2.0.3

### - r -

- RadioMode_Reserved : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RadioMode_Sniffer : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RadioMode_Standard : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RadioStack_LoRaWAN : WiMOD_SAP_DEVMGMT_ProLink_IDs.h
- RadioStack_PROPRIETARY_LR_BASE : WiMOD_SAP_DEVMGMT_ProLink_IDs.h
- RLT_TestMode_Repeated : WiMOD_SAP_RLT_IDs.h
- RLT_TestMode_Single : WiMOD_SAP_RLT_IDs.h
- RTC_Alarm_Alarm_Set : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RTC_Alarm_DailyRepeated : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RTC_Alarm_No_Alarm_Set : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RTC_Alarm_Single : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RxCtrl_Receiver_AlwaysOn : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RxCtrl_Receiver_Off : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h
- RxCtrl_Receiver_RxWindowed : WiMOD_SAP_DEVMGMT_IDs.h